Denne opgave tager udgangspunkt i artiklen fra [Aktuel Naturvidenskab nr. 2 2013 med titlen: *Den selvforsynende gadelampe*](https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-2/AN_2_2013lampe.pdf). Opgaven forudsætter, at du har læst artiklen, eller at din lærer har givet dig nogle baggrundsoplysninger.

121 TEKNOLOGI 
elvforsynende 
Den s- 
En C02-neutral gadelampe, der er selvforsynende 
med strøm - selv under de omskiftelige, danske forhold 
- er målet for et dansk forskningsprojekt. 
angs de danske veje står et stort antal gadelamper, der efterhånden er ved 

*Fra: Aktuel Naturvidenskab nr. 2 2013: Den selvforsynende gadelampe.*

**Niveau**

Naturvidenskabeligt grundforløb, Fysik C

**Forslag til eksperimenter:**

*Computerbatterier*

Hvis din skole har en effektmåler, så prøv at måle den effekt, din computer omsætter i forskellige situationer. Du kan f.eks. undersøge, om effekten afhænger af, hvor mange browservinduer, du har åbnet på computeren.

*Solceller*

Hvis din skole har solceller, kan du undersøge, hvordan den effekt solcellen kan levere ved en given lysstyrke, afhænger af den belastning, solcellen leverer.

**Stikord**

Energi, kilowatttimer, solceller, vindmøller

1. Hvilke begrundelser gives der i artiklen for, at udvikle en selvforsynende gadelampe?
2. Hvor i verden kan man med fordel benytte selvforsynende gadebelysning?
3. Hvordan ser en selvforsynende drømmegadelampe ud, hvis du skulle tegne en?
4. Gør kort rede for, hvad du forstår ved en matematisk model.

Hvilke faktorer er vigtige at inddrage i en matematisk model, når den skal beskrive en selvforsynende gadelampe?

På artiklen første side ses følgende graf:

Energistrømmen i en hybridmast 
(1<Wh pr. dag) 
-0,5 
-1,5 
Dec 
Energibehov, der skal dækkes 
Energi fra vindmølle 
Feb 
Energi fra solpanel 
Batterial<tivitet 
Maj 
Jul 
Sep 
Nov 

*Den selvforsynende gadelampe fra nummer 2 2013*

1. Beskriv grafen.

Hvilken fysisk størrelse er afsat på førsteaksen? Hvilken enhed bruges for denne størrelse?

Hvilken fysisk størrelse er afsat på andenaksen? Hvilken enhed bruges for denne størrelse?

1. Vis, hvordan man omregner enheden til
2. I hvilken periode er der overskud af energi, der kan lagres i batteriet.
3. Forklar, hvorfor grafen: "Energibehov, der skal dækkes" har det tidslige forløb, den har.

Hvor stort er det årlige energibehov, beregnet ud fra grafen, for hybridmasten?

1. Forklar, hvorfor grafen: "Energi, fra solpanel" har det forløb, den har.

Hvor meget energi omsætter solpanelet i løbet af et år?

Et batteris levetid afhænger af, hvordan det bruges. Figuren herunder viser, for et bestemt batteri, hvor mange cykler batteriet holder til, hvis den gennemsnitlige afladningsprocent i hver cykel er kendt. Grafen læses på følgende måde:

Hvis batteriet aflades til 80 % af dets kapacitet hver gang det aflades, så vil det holde til 600 cykler.

5 可 0 N 
000 009 
00r 
Ext 乛 acted 《 2920tY in 
OE 
g g 8 

*Fra white paper nævnt på siden:* <http://www.dansklys.dk/projekter-og-viden/innovationsprojekter-2010-2014/solcelledrevne-led-systemer-til-mellemoesten>

I et belysningsanlæg, som omsætter i gennemsnit 100 Wh per døgn, vil man gerne dimensionere batteriets kapacitet, så det får en levetid på ca. 10 år svarende til ca. 3650 døgn.

1. Hvor meget energi angivet i Wh skal batteriet kunne lagre?

Hvor mange Wh kan batteriet på din bærbare computer lagre?

Et bestemt solcelle-anlæg, der bruges til opladning af batterier, er et såkaldt 24 W anlæg, hvilket betyder, at det, når det forlader producenten, kan levere 24 W, når det udsættes for en lysintensitet på 1000 . Batteriet, som skal oplades, kan lagre 40 AH ved en spænding på 12 V, hvilket svarer til en energi på 480 Wh.

1. Hvor lang tid tager det at oplade et fuldt afladet batteri med solcelle-anlægget?
2. Artiklens gadelampe tænkes udstyret med en vindmølle. Hvilke overvejelser skal man gøre sig i den sammenhæng, når lamperne skal placeres på villaveje. Som et hint kan det anføres, at lydstyrken ved almindelig samtale er mellem 55 dB og 60 dB.